Shock sensor – KY – 002

Este sensor utiliza 2 terminais internos para detectar a vibração ou movimento, onde quando se tocam enviam sinal de ligado onde irá apagar um led e escrever algo no monitor serial, e após 2 segundos irá voltar ao estado de dormência e ascender o mesmo led.

Será utilizado apenas o sensor ligado no 5V, no GND e numa porta digital, no caso a porta 2, e um led ligado apenas no GND e em uma outra porta digital, no caso, a porta 8.